**Vorbereitung**

Bereitstellen von Fahrzeugen für die Durchführung der Übung:

* GW-G, HLF 10, AB-AS (Atemschutztechnik)

Material zur Übungsdarstellung:

* PKW, Transporter
* Radioaktiv Beschilderung magnetisch
* Warntafeln (klein) magnetisch
* Name Spedition für das Unfall Fahrzeug
* Verpackungseinheit Radioaktiv Transport Kategorie II
* Ladepapiere Verpackungseinheit Radioaktiv Transport Kategorie II
* Beschilderung µSv/h mit Abständen zum Fahrzeug

**Einweisung der Übungsteilnehmer**

* **Laut Einteilung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fahrzeugfunk** | |
| Rufgruppen TMO |  |
| **Einsatzstellenfunk** | |
| Rufgruppen DMO |  |
| Rufgruppen DMO |  |
| Rufgruppen DMO |  |
| Rufgruppen DMO |  |

**Kommunikation**

**Übungsdarstellung:**

* Transporter gegen das Objekt
* Transporter mit Warntafeln klein vorne und hinten sowie Gefahrzettel und Spedition Aufkleber und Ladepapiere versehen.
* Person auf den Fahrersitz setzen
* Verpackungseinheit Radioaktiv Transport Kategorie II hinten im Transporter
* Ladepapiere ins Fahrzeug legen

**Lage:**

Ortsfeuerwehr: ( LF 10/6 ) 1/8

Fährt die Einsatzstelle an, Gruppenführer (Ausbilder),

Maßnahmen nach GAMS durchführen

(Absperren Notdekon herrichten ausrüsten des 1. Trupps unter Körperschutzform 1). Stellen des Sicherheitstrupps.

Sicherstellen des Brandschutzes

Einleiten der Menschenrettung aus dem verunfallten PKW, Trupp verbleibt mit Person im Gefahrenbereich.

Kontrolle Vitalfunktion Person

Danach Eintreffen des ABC Zuges.

**Alarmierung:** Verkehrsunfall ………………

Ablauf:

Ausrüsten der Trupps, Dekontaminationsplatz herrichten.

Geräteübergabe vorbereiten.

Erkundung durch Angriffstrupp unterstützt durch den Melder in Körperschutzform 2 und Atemschutz Gerät angeatmet.

Anschließend Bergung der Strahler mittels Rollreifen Fass.

Im Anschluss Rückzug durch den Dekontaminationsplatz.

Es wird generell Atemschutz getragen und angeatmet.

Lagedarstellung:

Transporter gegen eine Hausecke fahren, mit Beschilderung Radioaktiv,

Person auf Fahrersitz.

Verpackungseinheit Radioaktiv Transport Kategorie II mit Ladepapieren in das Fahrzeug legen.