**Lehrgang: ABC- Einsatz**

Thema: Übungseinsatz C Kennzeichnung

Ausbildung: praktisch

Stundenplan: 90 min (2 Unterrichtsstunde)

Quelle: FwDV 2/ FwDV 500/ eigene Unterlagen

Ausbilder: 3

**Übung 1. Kesselwagen**

|  |
| --- |
| **Lage:** Kesselwagen mit Flüssigkeitsaustritt  **83**   * 1 Person betroffen nicht bei Bewusstsein   **2789**   * Flüssigkeit (Eisessig(100% Essigsäure)) tritt in ca. 2m Höhe auf  der Rückseite aus dem Kesselwagen aus.   \\Data-NABK-CE.LV.ads.niedersachsen.de\NABK-Home$\Wanckel-Enrico\Desktop\Bilder ABC\20161013_151136.jpg |
| **Ablauf**:   * Einteilung der Teilnehmer * Einweisung in Lage |
| **Maßnahmen**:  **HLF 10** (Stärke 1/7) (Ausbilder 1)   * GAMS * Aufbau Not- Dekon * 3- facher Brandschutz * A- Trp zur MR mit Spineboard/ Feuerlöscher/ Flüssigkeitsschutzhandschuhe * W- Trp (Sicherheitstrupp)   Achtung: Die Maßnahmen die das HLF trifft werden durch den Ausbilder für alle  Teilnehmer erläutert! (Phase 1.)  **ABC- Zug** (Ausbilder 1 ZgFhr + 2 Koordinierung)  Aufbau Standard- Dekon   * 1 Trp mit Form 3 (CSA) zur Erkundung/ abdichten * 2 Trp mit Form 3 (CSA) Sicherheitstrupp/ im Verlauf abdichten Leckage evtl. Umpumpen * 2 Trp mit Form 3 (CSA) Sicherheitstrupp   Betrieb Standard- Dekon   * Trp mit Form 2 (Baumwollanzüge, rot) ABEK- Filter/ Helm * Aufbau Geräteübergabe an der Not- Dekon   Geeignete Materialien vom GWG nach Beständigkeitsliste:   * V2A, V4A- Stahl (Transportfass oder ELRO- Fass * ELRO- Schlauchpumpe mit Hypalon Förderschlauch |
| **Vorbereitung**:   * Beschilderung Kesselwagen * Übungspuppe hinlegen * Wasserversorgung anschließen |
| **Fahrzeuge**: GW- G; AB- AS; HLF 10 |